Üveg-Világ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5900 Orosháza Móra F. u. 1.

Tel/fax: 06 68 418-475 Mobil: +36 20 465-7755

Web site: [www.uvegvilag.hu](http://www.uvegvilag.hu) e-mail: kormanyos@uvegvilag.hu

Adószám: 13575302-2-04

Bankszámlaszám: CIB Bank Rt. 10700316-43074103-51100005 ***„üveg és a körülötte lévő világ”***

**Üvegfelületek kezelési, karbantartási nyilatkozata**

Az üveg sokféle vegyszerrel szemben ellenálló, de nem mindegyikkel szemben. Az üveget lehet mosni, hogy eltávolítsuk a felületéről a szennyeződést, az alkalmazott üvegek kerámia festékkel mintázottak ezeket a felületeket ugyanúgy kell kezelni, mint a tisztán üvegfelületeket, a festék réteg az üveg felületével egy.

Általános üvegtisztítás

* Használjon langyos vízzel átitatott tiszta ruhát.
* Ha kereskedelemben kapható üvegtisztító oldatot használ, tartsa be a csomagoláson lévő használati utasításokat. A tisztító oldatot tiszta, puha, száraz ruhával azonnal törölje le.
* Használjon 50-50 százalékos alkohol-víz keveréket, vagy ammónia és víz keverékét, majd öblítse le az üveget langyos vízzel. Az üveget tiszta, puha ruhával vagy szarvasbőr és cellulóz szivaccsal szárazra kell törölni.

Figyelmeztetések

* Kerülje a szemcsés vagy erősen lúgos tisztítószereket. Ne használjon kőolaj származékokat, vagyis benzint, gázolajat vagy gyújtófolyadékot.
* A fluorsav és a foszforsav az üvegfelület korrózióját okozhatják, ezért ezeket tilos használni.
* Óvja az üveg felszínét a fémkeret, tégla vagy fal tisztítására használt savak és tisztítószerek ráfröccsenésétől vagy ráfolyásától, és a hegesztési eljárások szétszóródó származékaitól.
* Ügyeljen arra, hogy semmiféle tisztító oldat és egyéb anyag ne érintkezzen a ragasztott üveg széleivel.
* Ne használjon durva kefét, borotvapengét vagy más olyan tárgyat, ami megkarcolhatja az üveget.
* Az építőanyagokat – beton, tűzmentesítő anyag, festékek, címkék és szalagok – azonnal távolítsa el.
* Egyszerre csak kis területet tisztítson meg, és gyakran vizsgálja át az üveg felületét, meggyőződve arról, hogy az üveg nem sérült meg.
* A legjobb eredményt akkor érheti el, ha az üveget olyankor tisztítja meg, amikor a felülete árnyékban van. Ne tisztítson üveget, ha azt közvetlen napfény éri, vagy az üveg átmelegedett.

**Edzett Üveg Vasalatok Karbantartási utasítása**

Korrózióálló acél felületek karban tartása, tisztítása.

Fontos szabály, hogy azonnali tisztítást kell végezni, amennyiben a fényes felületen rozsdásodásra utaló elszíneződést tapasztalunk. A korrózióálló acél felületek tisztítására nem alkalmas minden vegyszer és takarító eszköz. Alapszabályként alkalmazzuk, hogy a foszforsav alapú szerek jók, de a sósavat tartalmazó szerek nem megfelelőek a korrózióálló nemesacél felületek tisztítására.

A takarító szert ajánlatos puha ronggyal felvinni a felületre, ellenben soha ne használjunk súroló hatású szivacsot, habszivacsot.

Mechanikai tisztítás során nem szabad alkalmazni fémből készült eszközt, pl. drótkefét. Tisztítás során használjunk, műanyag spatulát. A tisztított felületet, mindig öblítsük le tiszta vízzel.

A mobil, egymáson csúszó alkatrészeket évenként vékonyan be kell olajozni és az esetlegesen fellazult csavarokat után kell húzni, a használat miatt (kopások-épület mozgás), a szerelvényeket a fent leírtak alapján szükség szerint újra beállítani.

A mobil alkatrészek, zsírozását, olajozását, az esetleges után állításokat szakember végezze.

2015-06-18, Orosháza

Kéri László

Ügyvezető Igazgató